{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[13,1,13,7],[13,8,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳科创学院2楼苏颂工坊多媒体设备改造清单"]
["序号","设备材料名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","总价（元）","备注"]
[1,"高清矩阵","AMX","DUX-8C  ","提供8个信号源输入接口与8个可任意切换的输出接口，兼容HDMI 2.0与HDCP 2.2标准，具有HDMI输出的模拟音频剥离能力。\n1、不少于8个HDMI输入端口\n2、不少于8个HDMI输出端口\n3、不少于8个音频输出端口\n4、不少于1个LAN 端口\n5、不少于1个RS232 DB9控制端口\n6、不少于1个EDID DIP 拨码开关\n7、支持红外控制\n7、支持4k@604:4:4 8BIT信号，支持4k HDR","台",1,null,0]
[2,"软件视频会议专业视音频集成器","EXTRON","MediaPort 200","将专业视音频信号源或系统无缝集成至软件编解码应用中\nUSB 2.0 设备连接采用通用 USB 驱动程序，提供良好的兼容性\n视频图像解析度转换技术提供了从\n320x180 至 1080p/15 的 USB 输出分辨率，能匹配常见的软件编解码需求\n带 AEC 参考输出的集成式音频 DSP\n符合 HDCP 标准带环通的 HDMI 输入","个",1,null,0]
[3,"无线协作系统","YuxuanSys","WMS412-UH","1、支持单屏多画面演示，且多画面布局可设置，最大支持四画面布局\n2、内置Wi-Fi模块，提供Airplay、Miracast和USB、HDMI 、Type-c dongle、软件等无线接入方式\n3、软件投屏支持平台：MacOSX、Windows、Android\n4、全屏显示和多画面显示均支持快速无缝切换，\n5、支持最高4K@60Hz的HDMI输出分辨率，可通过Web服务器调节分辨率向下兼容\n6、配备4个USB3.0-A、2个Type-C端口接入USB外设，通过HDMI、Type-c dongle无线共享，例如麦克风，摄像头，并且在显示器右上角出现图标状态显示。兼容多种视频会议软件调用USB外设\n7、支持通过触摸屏反向控制信号源电脑内容\n8、前面板配置USB口进行Dongle匹配以及软件、操作说明自动下载\n9、支持双网口配置，POE供电，可进行有线、无线的方式组网，完美实现软件无线投屏\n10、流媒体矩阵（IPAV）功能：可通过网络使多台主机级联，实现多个HDMI输出（暂未实现）\n11、简易中控功能：双向RS232，可通过Web写入被控设备代码，通过信号侦测控制第三方设备（未实现）\n12、支持配置OSD菜单，可通过OSD菜单调用白板、设置、信号、设备状态等\n13、支持可视化预览输入信号源，通过触摸屏进行控制信号源的上下屏及切换、布局\n14、支持白板书写功能，可即时进行内容批注。可通过二维码下载会议记录（批注截图）\n15、支持三种安全等级设置，支持AES-256Bit 、RSA-1024Bit数据加密方式增加会议安全性\n16、支持Web访问进行配置，可接入第三方控制，RS232串口（波特率可自定义），RJ45网口（Telnet\n17、支持音频输出模式选择，立体声、HDMI和立体声&HDMI\n18、支持接入码配置更改，可设置按时间更改或者从不改变\n19、开放Telnet-API支持接入第三方快思聪、AMX等品牌控制","台",1,null,0]
[4,"触控HDMI发射器","YuxuanSys","WMS-H","1、1路HDMI接口，1路USB接口\n与无线协作主机搭配使用，可将电脑桌面或扩展桌面无线传屏至大屏幕，并支持反向控制\n2、触控式操作，提供震动反馈，体积薄、小，提升用户操作体验\n3、不安装或执行任何软件程序，真正实现免驱无痕、即插即用\n4、发射器与主机接收距离：35米\n5、触控指示灯：蓝/红背光LED指示灯\n6、内嵌触控震动马达\n7、支持回传USB3.0","套",1,null,0]
[5,"触控Type-c发射器","YuxuanSys","WMS-T","1、1路Type-cI接口，\n与无线协作主机搭配使用，可将电脑桌面或扩展桌面无线传屏至大屏幕，并支持反向控制\n2、触控式操作，提供震动反馈，体积薄、小，提升用户操作体验\n3、不安装或执行任何软件程序，真正实现免驱无痕、即插即用\n4、发射器与主机接收距离：35米\n5、触控指示灯：蓝/红背光LED指示灯\n6、内嵌触控震动马达\n7、支持回传USB3.0","套",1,null,0]
[6,"中央控制主机","AMX","NX-2200","处理器\n512 MB 板载 RAM\n1M 非易失性存储器\n8GB SDHC 闪存\n1 U\n1 个 AXLink 接口\n1 个 10/100 局域网接口\n4 个 数字 I/O 端口\n1 个 RS232/422/485 端口\n3 个仅适用 RS232 的端口\n4 个红外/串行输出端口\n4 个中继端口\n性能\n尺寸（高宽厚） 1 4/5” x 17” x 9 1/8” (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)\n重量 6.08 lb. (2.758 Kg)\n内存 存储卡：8 GB SD，NVRAM：1 MB，DDRAM：512 MB，注：支持外接 USB 固态硬盘","台",1,null,0]
[7,"IPAD控制屏","APPLE","新款10.2英寸","Apple iPad 10.2英寸平板电脑 2021年新款（64GB WLAN版/A13芯片/1200万像素/iPadOS MK2K3CH/A） 深空灰色","台",1,null,0]
[8,"无线路由器","TP-LINK","定制","无线路由器","台",1,null,0]
[9,"系统编程","AMX","定制","1、根据现场要求对声、光、电进行程序编写，系统逻辑排版；\n2、根据业主需求定制开发APP控制界面，提供UI选择；","项",1,null,0]
[10,"2通道扬声器功放","FBT","AX2000","2*650W模拟功放","台",1,null,0]
[11,"接插件",{"$nulls":3},"项",1,null,0]
[null,"总计：",{"$nulls":6},0]