{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["汇总一览表","灯光系统","音响系统","LED大屏","舞美舞台"],"not_rendered":{"images":34,"external_links":1,"defined_names":10},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总一览表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,2,2,6],[3,2,3,6],[4,2,4,6],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[11,1,11,7],[12,1,12,7],[13,1,13,7],[14,0,14,7]]}
["深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目"]
["                     汇 总 一 览 表"]
[null,"项目名称：","深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目",{"$nulls":4},"联系人："]
[null,"公司名称:",{"$nulls":5},"联系方式："]
[null,"企业地址:",{"$nulls":5},"E-mail:"]
["序号","内容",{"$nulls":3},"数量","单位","单价"]
[1,"灯光系统",{"$nulls":3},1,"项"]
[2,"音响系统",{"$nulls":3},1,"项"]
[3,"LED大屏系统 ",{"$nulls":3},1,"项"]
[4,"舞美舞台",{"$nulls":3},1,"项"]
[]
["A","总系统合计:（ RMB ）"]
["B","施工安装、调试服务费：B=( A*10% ）"]
["C","总计：C=( A+B ）"]

{"sheet":"灯光系统","index":1,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9]]}
["深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目"]
[" 项目名称：灯光系统",{"$nulls":7},"日期：                 "]
["序号","品牌","产品名称","型号","产品规格参数","数量","单位","单价(元)","金额(元)","备注"]
[" 一、灯光"]
["A1.1",null,"295W超级光束灯","CF-295","源：AC220V-240V  50/60Hz \n耗电量：450W\n色温：8500K\n使用寿命：1200-2000小时（制造商额定使用寿命）\n颜色：带有13种颜色+白光，彩虹效果。\n图案：带有13个固定图案片+白光。\n棱镜：一个旋转8+16+24蜂窝棱镜可以双向旋转，一个旋转24棱镜可以双向旋转，\n镜头：高精密胶合光学镜头。\n柔光效果：可调节柔光的光斑角度。\n光圈：七级光束调节。\n调焦：线性调焦。\n调光：1-100%线性调节。\n投射光范围：X向540°，Y向250°，可自动校正定位。\n光束角度：平行光束角：0-3.8°.\n频闪：   频闪（0.5-9次/秒）。\n马达数量：共15个超静音马达。\n控制方式：国际标准DMX512 \n其他功能：远程控制灯泡开关功能，显示灯具、灯泡使用时间，风机自动调速功能。\n外观：耐高温塑料+模压合金材料\n防护等级：IP20\n重量：14Kg",10,"台"]
["A1.2",null,"24x10W\n帕灯","CF-32410A","电压: 100 - 240V AC\n产品尺寸：325x250x325mm\n包装尺寸：260x260x370mm\n净重：4.0KG\n毛重：4.5KG\n性能特点：\n24颗高亮度10W四合一\n50,000小时使用寿命，低功率消耗\n铸铝机箱具有优越的散热功能\nRGBW/RGBWY无限混色及彩虹效果，可变幻出16.7W种色彩\n内置程序可通过控台控制\n1-20HZ电子频闪\n0-100%线性调光及闭光功能\n（24颗粒四合一/五合一|六合一不防水帕灯）采用18颗四合一/五合一|六合一大功率LED；LED数码显示，高级光学透镜，混色优异。\n高档铸铝外壳，专为大功率LED光源设计，外型美观，散热优良",13,"台"]
["A1.3",null,"250W\n三合一摇头灯","CF-380S","电压:AC110-240V,50/60Hz\n光源规格：250WLED灯\n特点：图案，染色，光束三合一.  \n调光: 0-100%线性调节\n频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒) \n调焦: 线性调焦\n变焦: 线性变焦\n电动对焦：光束角度2°-60°，\n雾化:0-100%线性雾化\n多彩片:0-100%线性多彩镜片\n光学镜头: 高精度胶合光学镜头组合\n颜色：1个固定颜色轮11个色片+白光（可半色效果）线性彩色转换及双向变速旋转彩虹效果.              \n固图：1个固定盘（14个固图+白光）可变速抖动/双向流动效果。\n 效果盘：1个固定效果图案盘，可双向变速旋转\n旋转盘：1个旋转可更换图案轮有7个旋转图案+白光，可变速抖动/双向流动效果\n棱镜盘：任意二种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果,可正反向旋转切换效果\n水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错.\n垂直扫描:270度(160bit精度扫描)电子纠错.\n通道模式:24个国际标准DMX512通道,主从模式.\n显示：彩色触摸显示屏\n电机：三相电机，散热系统：内置对流风扇，带过热保护功能。                         \n通道：20/24CH或者自定义通道模式\n防护等级：IP20，可选防雨罩防护等级可高达IP44",8,"台"]
["A1.4",null,"200W lED聚光灯","CF-LED200C","功能特点\nLED聚光灯，匠心外观设计，优质压铸铝，结构紧凑。\n模块化设计，人性化操作界面，便于日常维护。\n光源采用了大功率COB LED，使用寿命长达50000小时。\n应用二次聚光光学系统，光斑柔和、亮度均匀、分布细腻。\n独有专利导热技术，热能快速导出。\n其功能保留了传统螺纹镜钨丝灯功能外，还专门针对摄影机做了色彩校对。\n适用于电视台、高清演播室、智能视频高清会议室、高清智能摄影棚、多功能厅等场所\n功率：150W/200W\n总功率：200W\n色温：3200K，5600K可选\n电压：AC100-240V\n光场角：10-60\n控制信号：DMX512\n通道：1\n色温：2700-10000可定做\n显色指数：90以上\n发光角度：15-45度调节\n刷新频率：8000KHZ\n产品尺寸：510*300*240MM\n包装尺寸：700*320*300MM\n净重：7.5KG  毛重：9KG",8,"台"]
["A1.5",null,"12x40W\n摇头染色灯","CF-1240A","产品参数\n输入电压:110-240 V, 50/60 Hz\n功率:500 w\n光源:OSRAM LED12颗40W, RGBW 4in1混色\n工作年限:50000小时左右\nIP等级:IP20\n工作温度:-20℃-40℃\n控制方式:DMX 512，自动，主从，声控\n4种通道模式:STD/HSI/GUI/EXT (17/11/18/25CH)\n功能:染色、频闪、变焦、光束效果\n潘:540°(16位)电动调整\n倾斜:270°(16位)电动调整\n变焦范围:9°~ 50°\n器调光:0 - 100%\n显示屏:蓝色液晶显示屏\n净重:15KG",8,"台"]
[" 二、控制系统"]
["A2.1",null,"Quartz","灯光控制台","采用功能强大新型直观的泰坦Tian 9.1操作系统\n强大的现场场景控制\n酷睿双核处理器，120G固态硬盘，4G内存\n支持中文菜单显示，且内置多种语言\n反映灵敏的宽屏界面，屏幕全触屏，中英文界面\n内置15.6寸触摸屏，可扩展17寸触摸屏\n12个DMX512输出端口，2048个DMX通道\n支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道\n20个场景及跑灯主控\n超过1000个虚拟重放\n与珍珠专家演出文件兼容\n10个宏按钮和宏库，可编辑任何程序\n强大的CMY调色功能\n支持涂鸦式手写功能，可预览服务器或数字的内置素材\n预留一个外部的wi-fi接入点，可使用移动设备（IPhone、IPod Touch）进行远程遥控\n支持Artnet Avotalk和ctip协议支持\n支持ＣＩＴＰ多媒体素材协议\n超过１０００个世界主流灯具灯库，并内置Personality Builder灯库",1,"台"]
["A2.2",null,"WS-600","雾机","额定电压: AC220V-240V，50Hz\n控制方式: 面板控制,遥控，DMX512\n持续喷烟时间: 无延迟，不间断\n预热时间: 无需预热\n额定功率: 600W\n限流保险：250V/5A",2,"台"]
["A2.3",null,"BT-8","DMX512信号隔离放大器","1路DMX512信号输入，8路信号输出；\n具备DMX512信号放大功能，延长DMX512信号传输距离每一路的输入/输出信号均采用磁隔离技术；\n频率：50Hz/60Hz；\n输入/输出：1路/8路（全隔离）；\n信号连接：5芯XLR插座；\n共模瞬变抗扰度：>25 kV/µs；\nLED状态指示：常亮-无信号，闪烁-信号正常。\n",2,"台"]
["A2.4",null,"定制","24直通箱","技术参数和特点：\n(1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.\n(2) 额定功率：24路×3KW; 每路1个40A插头，可适用于任何负载.\n(3) 过载与短路双重保护高分断空气开关.输入端子\n(4) A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用\n",1,"台"]
["A2.5",null,"-","雾油","晨雾油1L/瓶\n一箱6瓶\n重量：6KG\n",2,"件"]
[" 三、辅材"]
["A3.1",null,"\n3*2.5mm²","电源线","3*2.5mm²国标阻燃电源线",2000,"米"]
["A3.2",null,"3*0.3mm²","信号线","3*0.3mm²三芯屏蔽信号线",1500,"米"]
["A3.3",null,"16A","工业插头","220V16A最大功率3000W",100,"个"]
["A3.4",null,"卡侬头","信号插头","三芯屏蔽",100,"对"]
["A3.5",null,"安全绳","安全绳","（赠送）每台灯一条",1,"批"]
["A3.6",null,"灯钩","重型灯钩","压铸铝灯钩，可承重100公斤",68,"个"]
["A3.7",null,"灯钩","灯钩","压铸铝灯钩，可承重100公斤",17,"个"]
["A3.8",null,"钢结构-","定制","φ50mm圆管/\nQ235B预埋板，辅件、油漆等",1,"项"]
[{"$nulls":7},"灯光系统合计：RMB ",{"$f":"SUM(I5:I24)","v":{"v":0,"d":"¥0"}}]

{"sheet":"音响系统","index":2,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9]]}
["深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目"]
[" 项目名称：音响系统",{"$nulls":7},"日期：               "]
["序号","品牌","产品名称","型号","产品规格参数","数量","单位","单价(元)","金额(元)","备注"]
["B1.1",null,"TA-1008","线阵列\n全频音箱","类型：8寸两分频线阵列全频音箱；\n额定功率：400W；\n覆盖角度：120度*10度（最大）；\n灵敏度：LF：98分贝；\n声压级：121分贝（持续）；127分贝（最大）；\n箱体：高密度桦木夹板；\n音箱单元配备：\n定制1英寸高音单元1只；\n定制8英寸低音单元1只；\n尺寸（H*W*D）：265mm*445mm*331mm；",8,"只"]
["B1.2",null,"TA-1015P","线阵列有源超低频音箱","类型：15寸带通式有源超低频音箱；\n额定功率：1000W；\n覆盖角度：\n灵敏度：96分贝；\n声压级：122分贝（持续）；128分贝（最大）；\n箱体：高密度桦木夹板；\n音箱单元配备：\n定制15英寸低音单元1只；\n尺寸（H*W*D）：500mm*445mm*700mm；\n重量（KG）：42.8；     ",4,"只"]
["B1.3",null,"TM-115FS","舞台返送有源音箱","类型：15寸两分频全频音箱；\n功率：500W；\n覆盖角度：100度*70度；\n灵敏度：104分贝；\n声压级：130分贝（持续）；136分贝（最大）；\n箱体：桦木夹板；\n音箱单元配备：\n定制1英寸高音单元1只；\n定制15英寸低音单元1只；\n尺寸(H×W×D)：677×436×445mm；\n重量（KG）：23.2   ",2,"只"]
["B1.5",null,"TB-R8/PRO","吊架","TA-1008；TA-1015P线性阵列音箱专用吊架；\n最多可吊挂16只SL-R8线性阵列音箱；\n安全系数为7:1；",2,"付"]
["B1.6",null,"定制","TM-115FS航空箱一装二","监听音箱专用运输航空箱；最多可以存放2只TM-115FS全频音箱",1,"只"]
[" 二、控制系统"]
["B2.1",null,"M32R Live","数字调音台","Behringer X32 Producer 40通道数字调音台    数字调音台将您需要轻松混音和录制现场表演所需的所有内容打包到一个精巧，适合公路使用的程序包中。但是，凭借其惊人的Midas设计的麦克风前置放大器，这款调音台也可以在录音棚中使用。40个输入和16个混合总线可为您提供所需的灵活性，而32 x 32 USB接口可提供与主要DAW的即时兼容性。您还将获得认真的信号处理能力，可以针对任何大小的会话快速进行配置。凭借其惊人的直观界面，                     Behringer X32 Producer数字调音台功能：\n自动混音产生自动增益共享和麦克风回音\nX-Touch集成允许通过以太网直接控制参数\n设置完整的分频而不使用矩阵混合\n输出极性相反，便于扬声器对准\n重新设计的X32-Edit应用程序具有新界面，全屏功能，浮动窗口，可配置的推子层等\n40输入，25总总线数字混音器\n16个混合总线，主LCR，6个矩阵总线\n16个可编程Midas设计的麦克风前置放大器可提供发烧级音质\n高度可配置，具有40个输入通道和17个电动推子\n6个矩阵混合总线；16个混合总线功能插件；6段参量均衡器和动力学\n强大的场景管理功能，可轻松处理复杂的作品\n32 x 32 USB接口提供与主要DAW的即时兼容性\n可选的Behringer P-16个人监控系统的Ultranet连接\n可通过AES50端口准备好96 x 48数字蛇（单独出售）\n随附Tracktion 4音乐制作软件                                 技术规格\n类型： 数字\n频道： 32\n输入-麦克风前置放大器： 16 x XLR\n幻像电源： 32个通道\n输入-其他： 2 x RCA（辅助），6 x TRS（辅助）\n输出-主要： 8 x XLR\n输出-其他： 2 x RCA（辅助），6 x TRS（辅助）\n输入-数字： 32个USB，2个AES50（32个通过可选的数字蛇）\n输出-数字： 32 x USB /火线，2 x AES50（32通过可选的数字蛇）\n辅助发送： 16 x辅助发送\n发送/返回I / O： 6 x TRS\n巴士/团体： 总计25（16 x总线，主LCR，6 x矩阵）\n频道插入： 虚拟（物理分配给AUX输入/输出\n顶嘴： 是\n数据I / O： 以太网，USB，MIDI I / O\nUSB： 1 x B型，1 x A型\n计算机连接： USB（32 x 32）\nI / O扩展插槽： 1 x插槽（包括32x32 USB接口）\n耳机： 2\n推子： 17 x 100mm（电动）\n均衡器频段： 4频段参量均衡器（Mix Bus上的6频段）\n效果： 是\n运输控制： 通过分配部分\nDAW控制： 是\n可机架安装： 是\n高度： 6.4“\n深度： 19.9英寸\n宽度： 19.3英寸\n重量： 25.1磅",1,"台"]
["B2.2",null,"EW 100G4 835s","无线手持话筒","接收机 EM 100 G4\n天线接头：2BNC插口 \n尺寸：190x212x43mm\n重量：980克\n电源：12VDC\n降噪：≥70dB\nRF灵敏度:对于52dBAeffs/N\nTHD总谐波失真:≤0.9%\n频点可调范围:高达42MHZ\n音频输出:6.3毫米插头(非平衡)+ 12dBu XLR插口(平衡)+ 18dBu\n信噪比:≥110dBA\n调制:宽频FM\n发射器 SKM 100 G4\n尺寸：50x256mm\n重量：450克\n电源：2节AA电池,1.5V或BA2015accupack\n音频频率响应:80~1800H频率\n频率稳定性:≤+15ppm\nTHD总谐波失真:≤0.9%\n频点可调范围:高达42MHZ\nRF 输出功率: ≤MW\n信噪比:≥110dBA\n调制:宽频FM\n音头 MMD835\n声压级:154dB\n换能原理:动圈\n拾音模式:心形 \n灵敏度:2.1mv/Pa\n",6,"台"]
[null,null,"EW 100G4 ME2","无线领夹话筒","接收机 EM 100 G4\n天线接头：2BNC插口 \n尺寸：190x212x43mm\n重量：980克\n电源：12VDC\n降噪：≥70dB\nRF灵敏度:对于52dBAeffs/N\nTHD总谐波失真:≤0.9%\n频点可调范围:高达42MHZ\n音频输出:6.3毫米插头(非平衡)+ 12dBu XLR插口(平衡)+ 18dBu\n信噪比:≥110dBA\n调制:宽频FM\n发射器 SKM 100 G4\n尺寸：50x256mm\n重量：450克\n电源：2节AA电池,1.5V或BA2015accupack\n音频频率响应:80~1800H频率\n频率稳定性:≤+15ppm\nTHD总谐波失真:≤0.9%\n频点可调范围:高达42MHZ\nRF 输出功率: ≤MW\n信噪比:≥110dBA\n调制:宽频FM\n音头 MMD835\n声压级:154dB\n换能原理:动圈\n拾音模式:心形 \n灵敏度:2.1mv/Pa\n",2,"套"]
["B2.3",null,"ASA 214","无线放大器","阻抗:50Ω\n尺寸:212x168x43毫米\n重量: 1090克\n功耗:2.0A连接接收器和增强器\n存储温度:-20°C-+70°C \n工作温度: -10°C-+55°C \n电源: 13.8VDC(带NT 1-1电源装置)\n天线接头:BNC\n频率范围 470-870MHz(UHF), 1785-1800MHz(1G8)\n工作相对湿度:5-95%\n",2,"套"]
["B2.4",null,"ADP-UHF","天线","阻抗:50Ω\n接头:BNC\n拾音模式:directional\n天线增益：4dBi\n频率范围:450-960MHz\n开启角度:+ -50degrees\n",4,"片"]
[" 三、辅材"]
["B3.1",null,"LA-820+","电源时序器","最大输入电流 : 63A\n单路最大输出电流 : 16A\n工作电压:220V/50-60Hz                               \n每一路功率: 3000W\n输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压（下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出）\n输出电源插座：万用插座,符合欧美标准。前面板1路直通式万用插，后面板8个受控万用插座\n插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装\n每一路开关间隔时间 ：1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）\n继电器：宁波松乐牌(原厂正品)\n电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理\n变压器：A&C原厂正品\n电源线：3*6平方的电缆线\n电压显示表：有 ，（每通道可以单独受控）\n机箱高度：1.5U（符合机柜按照标准）\n开关：空气开关\n受控功能：有 ，（每通道可以单独受控） 带232中控接口\n联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：6.5米芯线插口\n滤波器：电容滤波器 ",2,"台"]
["B3.2",null,"定制","标准机柜","600mmx1000mx600mm\n\n风扇+隔热板+电源",1,"台"]
["B3.3",null,"D90","智能点歌系统","高清电容触摸屏 全新西数蓝盘2T（黑，白两色可选）\n分辨率：4k，高清\n视频输出：hdmi   内置网卡\n功  率：20w                      \n输入电压：12v 4A（110-240V）50/60HZ\n音  频：进口雅马哈解码芯片       \n核心CPU：H6\n机身材质：原装进口高清LED液晶屏+钢琴烤漆\n接  口：光纤、HD、AV、USB、COM、VGA\n支持格式：DVD、VCD、H264、H265、TS、MKV、MP3、RMVB、mpeg、avi,MP4等\n支持设备：无线点歌、墙板、鼠标键盘、无线飞鼠、红外触摸屏，语音点歌",1,"套"]
["B3.4",null,"s08","麦克风支架","自锁底座\n\n横杆长度：810mm\n\n高度调节：860-1460mm\n\n净重：2.0KG\n\n承重：3.0KG\n\n底座材质：PA材质",4,"付",null,null,"/"]
["B3.5",null,"RVV-2*0.3mm²","信号线","2*0.3mm²双芯屏蔽信号线",2000,"米"]
["B3.6",null,"国标","音箱线","RVV2*2.5MM",500,"米"]
["B3.7",null,"国标","辅材","音箱接头，信号线插头、电源插头，音箱吊挂结构",1,"批"]
[null,"设备合计（RMB）：",{"$nulls":5},"设备合计（RMB）：",{"$f":"I22+I21+I20+I19+I18+I17+I16+I14+I13+I11+I10+I8+I7+I6+I5+J21","v":{"v":0,"d":"¥0"}}]

{"sheet":"LED大屏","index":3,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[14,0,14,7]]}
["深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目"]
[" 项目名称：科创学院多功能厅LED大屏系统",{"$nulls":7},"日期：                "]
["序号","品牌","产品名称","型号","产品规格参数","数量","单位","单价(元)","金额(元)","备注"]
["C1",null,"室内LED全彩显示屏 ","P2.5","点间距：P2.5\n封装：SMD1515\n分辨率：320*160            刷新3840HZ",21,"m2"]
["C2",null,"接收卡","NV7512","带载512x512",66,"张"]
["C3",null,"软件","NovaLCT V5.4.1","11、支持将显示屏系统文件备份到云端 2、支持从云端获取配置文件及固件程序\n",1,"套"]
["C4",null,"处理器","V1060","标准130万像素点带载输入接口：DVI*1 、VGA*1、HDMI*1、CVBS*2。 输出接口 网口*6 音频*4",1,"台"]
["C5",null,"电源","N200V5-A","220V,双组输出120W 4.2V15A/3.4V15A",66,"台"]
["C6",null,"服务器","定制","用于设备软件控制和显示播放I7独显 HDMI输出",1,"套"]
["C7",null,"动力电缆","主电源线","4*16+1*10平方三相五线  ",1,"项"]
["C8",null,"电源线","分线","3*2.5平方屏幕到电箱的连接线包含插头",1,"项"]
["C9",null,"网线","超六类网线","控制室至大屏超六类网线包含网线头",1,"项"]
["C10",null,"配电箱","20KW-PLC","屏体和设备电源供应及电源管理",1,"套"]
["C11",null,"结构","定制","镀锌材料",21,"m²"]
["设备合计（RMB）："]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"舞美舞台","index":4,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[11,0,11,7]]}
["深圳创新创业学院灯光音响视频舞美舞台设备采购安装施工项目"]
[" 项目名称：科创学院多功能厅便捷式舞台",null,null,"能厅舞美舞台",{"$nulls":4},"日期：                "]
["序号","品牌","产品名称","型号","产品规格参数","数量","单位","单价(元)","金额(元)","备注"]
["D1",null,"舞台","1*1","9m*3m  高度0.2m，木制烤漆",27,"m2"]
["D2",null,"LED屏幕包边","10.6*3","中间宽9m高3m左右宽0.8m高3m，木制烤漆+可控变色RGB灯带",31.8,"m2"]
["D3",null,"左右圆形发光标注","定制","直径0,5cm",100,"cm"]
["D4",null,"屏幕上方立体字","定制","中间发光字7*0.3",210,"cm"]
["D5",null,"舞美","定制","木工，美工，焊工制作费",1,"项"]
["D6",null,"解码器","定制","DMX512DECODER可控变色RGB灯带解码器连接到电脑灯光控台",10,"个"]
["D7",null,"电源变压器","定制","输入电源220V功率400W输出电压24V",6,"个"]
["D8",null,"灯带供电\n网线，512信号线","定制","电源线，网线，三芯信号线，接头，配件",1,"项"]
["设备合计（RMB）："]